מבחן הדרכת גימבל:

1. מה לעשות לפני הכיול?
	1. להטעין בטריות
	2. להכין את ההגדרות במצלמה לצילום על גימבל
	3. לשחרר את המצלמה מהרצוע ולהוציא את המגן של העשדה
	4. כל התשובות נכונות
2. לאן לכוון את המצלמה כדי לכייל את הבורג "2" ?
	1. למעלה
	2. ישר
	3. למטה
	4. בשיפוע
3. איך להבין שהבורג "4" מכויל?
	1. מצלמה פונה קדימה ישר
	2. מצלמה יציבה
	3. מצלמה יכולה להסתובב
	4. מצלמה לא זזה בשיפוע
4. מה אסור לעשות כאשר גימבל דלוק? (כמה אופציות)
	1. לעשות פוקוס ידני
	2. לשנות הגדרות במצלמה
	3. לשחרר את הגימבל מהידיים
	4. להחליף עדשה
5. איך לשנות את המצבים של הגימבל?
	1. לחיצה ארוכה על כפתור הדלקה
	2. לחיצה ארוכה על הג'ויסטיק
	3. כמה לחיצות ארוכות (לפי המצב הרצוי) על כפתור הדלקה
	4. כמה לחיצות ארוכות (לפי המצב הרצוי) על הג'ויסטיק
6. מה לעשות אם גימבל לא עובד היטב?
	1. לכייל מחדש
	2. להטעין בטריות
	3. לכייל מחדש ולהטעין בטריות
	4. לצעוק על הגימבל
7. על איזה צירים אפשר להשפיע אם ג'ויסטיק?
	1. Tilt
	2. Pan + Roll
	3. Roll + Tilt + Pan
	4. Tilt + Pan
8. איך להשפיע על הציר Roll?
	1. דרך אפליקציה
	2. דרך ג'ויסטיק
	3. דרך מצב "4" (אם יש אותו)
	4. דרך אפליקציה ומצב "4" (אם יש אותו)